Obsah obrázku text

Popis byl vytvořen automaticky

{

signal:

[

['Digit position',

{name: 'Common anode: AN(3)', wave: 'xx01..01..01'},

{name: 'AN(2)', wave: 'xx101..01..0'},

{name: 'AN(1)', wave: 'xx1.01..01..'},

{name: 'AN(0)', wave: 'xx1..01..01.'},

],

['Seven-segment data',

{name: '4-digit value to display', wave: 'xx3333555599', data: ['3','1','4','2','3','1','4','2','3','1']},

{name: 'Cathod A: CA', wave: 'xx01.0.1.0.1'},

{name: 'Cathod B: CB', wave: 'xx0.........'},

{name: 'CC', wave: 'xx0..10..10.'},

{name: 'CD', wave: 'xx0101010101'},

{name: 'CE', wave: 'xx1..01..01.'},

{name: 'CF', wave: 'xx1.01..01..'},

{name: 'Cathod G: CG', wave: 'xx010..10..1'},

],

{name: 'Decimal point: DP', wave: 'xx01..01..01'},

],

head:

{

text: ' 4ms 4ms 4ms 4ms 4ms 4ms 4ms 4ms 4ms 4ms',

},

}